

### Tisková zpráva Sulz am Neckar, prosinec 2018

Pro velký počet kusů

# KIPP představuje pneumatické upínací prvky

**Společnost HEINRICH KIPP WERK zahrnula do svého stávajícího sortimentu široké spektrum nových upínacích prvků. Výrobní novinky se vyznačují svou pneumatickou funkcí a jsou především vhodné pro použití obráběcích strojů. Díky částečné automatizaci se procesy značně zjednoduší.**

*Tvarový pneumatický upínač1* se skládá z upínacího tělesa (zušlechtěná ocel) a z kleštiny (vysokopevnostní hliníková ocel). Po našroubování upínacího tělesa na příslušné zařízení se pneumaticky odblokuje nebo zablokuje kleština pomocí talkového vzduchu na označení „Otevřít“ nebo „Uzavřít“. Jednoduchá výměna kleštin dovolí rychlé a bezpečné upnutí různých obrobků s nepravidelnými obrysy.

Použití *pneumatického tahového upínače2* zaručuje šroubové spojení obrobku pomocí upínacího čepu. Poté se provede otevření a uzavření zapojením tlakového vzduchu u označených přípojů. Další přípojka slouží k vyfoukání a vyčištění dosedací plochy. Dodatečně lze pomocí tohoto rozhraní provést dotaz, zda obrobek sedí na ploše. *Pneumatický tahový upínač2* se může rovněž použít jako upínací systém nulového bodu.

Rozhodujícím odlišovacím znakem výrobků: *pneumatický přítlačný upínač3*, *pneumatický otočný upínač4* *a boční upínač je směr5*, ze kterého se obráběné obrobky upínají. U *přítlačného pneumatického upínče3* následuje upínání shora. *Pneumatický otočný upínač4* má otočnou funkci, která umožňuje volné vložení, odebrání a upnutí obrobků. Optimální přístup povolen *pneumatický boční upínač5*: Díky bočnímu upnutí je horní obráběcí plocha bez rušivých hran.

Znaky s mezerami:

Nadpis: 42 znaků

Pre-head: 20 znaků

Text: 1.517 znaků

Celkově: 1.579 znaků

HEINRICH KIPP WERK KG

Stefanie Beck, Marketing

Heubergstraße 2

72172 Sulz am Neckar

Telefon: +49 7454 793-30

E-mail: stefanie.beck@kipp.com

Další informace a tiskové fotografie

Viz: www.kipp.cz, region: Německo, rubrika: News/Pressebereich

### Fotografie

|  |  |
| --- | --- |
| KIPP představuje pneumatické upínací prvky | Obrazový soubor:  KIPP\_Spannelemente\_pneumatisch\_2018.jpg  K1392 Tvarové upínače, pneumatické1  K1390 Tahové upínače, pneumatické2  K1409 Přítlačné upínače, pneumatické3  K1388 Pneumatický otočný upínač4  K1410 Boční upínače pneumatické5 |
|  |  |

Práva k obrázkům: Schváleno pro zveřejnění v odborných médiích bez licenčních poplatků a nároků na honorář.

S prosbou o uvedení zdroje a dokladu.