

### Tisková zpráva Sulz am Neckar, duben 2016

Lehká konstrukce. Přizpůsobivé upevnění.

# KIPP rozšiřuje výrobní paletu o TRUBKOVÁ MADLA nastavitelná

**Společnost HEINRICH KIPP WERK rozšiřuje svůj výrobní sortiment o nastavitelná TRUBKOVÁ MADLA z hliníku. Výhody madla: extrémně nízká hmotnost díky hliníkové trubce, sympatický vzhled a přizpůsobivé upevnění zásluhou volně přestavitelných koncovek.**

S touto variabilní koncepcí upevnění představuje KIPP praktické madlo pro využití při stavbě strojů a zařízení. Úchytky i trubka jsou vyrobeny z hliníku. Materiály jsou eloxované, přičmž úchytky jsou nabízeny buď v barvě černé, nebo v typické hliníkové barvě stříbrošedé.

Montáž madla lze vhodně přizpůsobit, protože úchytky na TRUBKOVÉM MADLE je monžné volně přesouvat. Upevnění trubky na úchytkých je provedeno příčnými šrouby, což zaručuje volně otáčivou a stabilní obsluhu madla.

Montáž úchytek se provádí ze zadní strany madla. Při větších délkách madel lze použít i více úchytek, které lze objednat samostatně jako příslušenství.

Madla jsou nabízena v délkách od L = 250 mm do L = 600 mm, koncovky TRUBKOVÉHO MADLA jsou vyrobené z černého polyamidu.

Znaky s mezerami:

Nadpis: 59 znaků

Pre-head: 40 znaků

Text: 1.002 znaků

Celkově: 1.101 znaků

HEINRICH KIPP WERK KG

Stefanie Beck, Marketing

Heubergstraße 2

72172 Sulz am Neckar

Telefon: +49 7454 793-30

E-Mail: stefanie.beck@kipp.com

### Další informace a tiskové fotografie

Viz: www.kipp.com, region: Německo,   
rubrika: News/Pressebereich

### Foto

TRUBKOVÁ MADLA KIPP nastavitelná lze volně přesouvat  
Foto: KIPP

|  |  |
| --- | --- |
|  | Obrazový soubor:  KIPP-ROHRGRIFFE-einstellbar-K1018.jpg |

Práva k obrázkům: Schváleno pro zveřejnění v odborných médiích bez licenčních poplatků a nároků na honorář.

S prosbou o uvedení zdroje a dokladu.